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1．（2022·天津西青·二模）如图所示，的电阻为，闭合开关后，通过电阻和的电流分别为和，求：
（1）电源电压；
（2）整个电路消耗的总功率。
[image: ]
2．（2022·天津河北·一模）如图所示电路，电源电压保持不变，灯L标有“3V0.6A”的字样，定值电阻R的阻值为10Ω。设灯丝电阻不变，求:
（1）灯丝电阻；
（2）当开关S1闭合、S2断开，电流表示数为0.2A时，灯L两端电压；
（3）当开关S1、S2均闭合时，定值电阻R消耗的电功率。
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3．（2022·天津南开·一模）如图所示的电路中，电源电压不变，R1的阻值为20Ω，R2的阻值为30Ω，当只闭合开关S1时，电流表的示数为0.3A。求：
（1）电源电压U；
（2）闭合开关S1、S2时，电路消耗的总电功率。
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4．（2022·天津河北·一模）如图所示，是一款烫衣服的便携式挂烫机，它有两个加热档位，正常工作时高温档功率为1200W。[c水=4.2×103J/()]
（1）将水箱中0.2kg的水从10℃加热到100℃，需要吸收的热量；
（2）若用正常工作时的高温档加热这些水，所需时间为70s，挂烫机的加热效率。
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5．（2022·天津河北·二模）如图所示是一款电火锅的简化电路图，额定电压为220V，当开关S0闭合后，锅内温控开关S自动控制小火和大火两种加热状态，大火加热功率为2000W，c清汤=4.2×103J/(kg⋅℃)。求：
（1）用大火将2kg清汤从20℃加热到100℃吸收的热量；
（2）若忽略热损失，用大火将2kg清汤从20℃加热到100℃需要的时间。
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6．（2022·天津红桥·二模）一额定功率为1000W的电热水器正常工作16min，可将5kg水从23℃加热到63℃。已知水的比热容为 4.2×103 J/(kg·℃)，求：
（1）水所吸收的热量；
（2）该电热水器的热效率。
7．（2022·天津市蓟州中学一模）小虎用如图所示电路测量未知电阻R2的阻值。实验时，先闭合S、S1，电流表的示数是0.9A；再闭合S、断开S1，电流表的示数是0.3A，已知电阻R1为20Ω，电源电压保持不变，求被测电阻R2的阻值。
[image: ]
8．（2022·天津河东·一模）如图所示的电路中，电源电压保持不变，定值电阻R2=30Ω，只闭合开关S1，电流表的示数为0.2A；再闭合开关S2，电流表示数变化了0.1A。
（1）求电源电压；
（2）求定值电阻R1的阻值；
（3）当开关S1、S2均闭合时，求通电10min定值电阻R2产生的热量。
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9．（2022·天津和平·一模）如图所示电路中，小灯泡L标有“6V   6W”字样，，当、都闭合时，电流表示数为1.2A，这时小灯泡L正常发光。求：
（1）电源电压U；

（2）电阻的阻值；


（3）当、都断开时，小灯泡L消耗的功率。
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10．（2022·天津红桥·一模）小红用如图所示电路测量未知电阻R2的阻值，实验时，闭合S、S1，电压表的示数是12V；闭合S、断开S1，电压表的示数是8V.已知电阻R1为40Ω，电源电压保持不变，求被测电阻R2的阻值.
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11．（2022·天津西青·二模）某电热水器的铭牌如下表所示，现将水箱装满水，电热水器正常工作时，把水从20°C加热到60°C。已知c水=4.2×103J/（kg•℃），不计热量损失，求：
	型号
	×××

	额定电压
	220V

	加热功率
	2000W

	频率
	50Hz

	水箱容量
	50kg


(1)水吸收的热量；
(2)加热所需要的时间。
12．（2022·天津红桥·二模）图示的是某款家用电热器的简化电路，R1、R2为阻值一定的电热丝。该电热器接入电压恒为220V的电路中。电热器高温档的功率为990W，低温档的功率为110W求∶
（1）低温档时通过电路的电流；
（2）电热丝R2的阻值。
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13．（2022·天津和平·一模）为了让鱼缸内的热带鱼有一个适合的生活环境，小强用一只“220V   300W”的加热棒给鱼缸内的水加热。当水温升到设定值25℃时加热棒自动停止工作，待水温自然冷却到20℃时加热棒自动开始加热，周而复始，每次加热期间损失20%的热量，鱼缸内水的质量始终保持为40kg，
（1）正常工作时，水吸收的热量是多少？
（2）额定电压下，加热棒每次工作的时间是多少分钟？（计算结果保留一位小数）
14．（2022·天津西青·一模）某品牌电热水壶的铭牌上标着如下表所示的数据。用此电热水壶加热水，壶中装入2kg水，将这部分水从20℃加热到100℃，在额定电压下需用时间为1000s。已知水的比热容为c=4.2×103J/（kg·℃）请计算：
（1）水吸收的热量是多少?
（2）该电热水壶加热时的效率是多大?
	热水壶容积
	2.5L

	额定电压
	220V

	加热时功率
	800W

	频率
	50Hz


15．（2022·天津南开·二模）某电加热器标有“220V 2000W”字样，在电加热器正常工作时，把5kg水从20℃加热到60℃，用时8min。已知c水=4.2×103J/(kg·℃)，求：
（1）此过程中水吸收的热量是多少？
（2）此电加热器的热效率为多少？
16．（2022·天津南开·二模）一个小灯泡上标有“6V   3W”字样，现有电压为9V的电源，为了保证小灯泡正常发光，应将一个定值电阻与小灯泡串联后接在电源上。求：
（1）此定值电阻阻值；
（2）小灯泡正常发光时，定值电阻的电功率。
17．（2022·天津红桥·一模）图为某同学实验时所用电路，电路中电流表量程为0~0.6A，电压表量程为0~3V，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，定值电阻R0为10Ω，电源电压为6V且保持不变，实验时操作正确并保证电路各器材安全，则在闭合开关后移动滑片Р的过程中，求：
（1）电阻R0的最大功率是多少？
（2）电压表的最小示数是多少？
（3）滑动变阻器的最小功率是多少？
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18．（2022·天津和平·二模）如图甲所示，是小丽家的“能加热的榨汁杯”，其内部电路简化结构示意图如图乙所示，该榨汁杯的部分参数如表所示。求：
（1）给杯子盛满果汁并加热，使其温度由20℃升高到50℃，这些果汁需要吸收的热量；


（2）若该榨汁杯正常工作时的加热效率为90%，给这些果汁需要加热的时间。[，]
榨汁杯部分参考表
	额定电压
	220V

	加热功率
	300W

	保温功率
	80W

	榨汁功率
	66W

	容量
	300mL
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19．（2022·天津和平·二模）如图所示电路，电源电压不变，滑动变阻器标有“50Ω   2A”，灯标有“15V   5W”，灯标有“40V   10W”，不考虑温度对灯丝电阻的影响。

（1）只闭合开关S，当滑动变阻器接入电路的阻值为15Ω时，灯泡正常发光，求电源电压；
（2）闭合开关S、S1、S2，滑动变阻器滑片置于最右端时，通电1min，求整个电路产生的热量。
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20．（2022·天津市蓟州中学一模）用电热水壶把质量为1kg、初温为20℃的水加热到100℃，用时恰好为7min。不计热量损失，已知，求；
（1）在此过程中水吸收的热量；
（2）电热水壶的功率。
21．（2022·天津和平·三模）如图是某学校使用的电开水器，容量为50L，加热功率为6kW。
（1）将水箱装满20℃的水加热到沸腾（标准大气压下），水吸收的热量；
（2）若加热时间是50min，求电开水器的效率；
（3）若电能完全被水吸收，加热时间是多少min?
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22．（2022·天津蓟州等部分区·二模）某电热水壶的铭牌如下表所示，为了测量该壶的加热效率，小明在壶中加入质量为2kg、初温为15℃的水，在额定电压下将其加热到100℃，用时7min。已知水的比热容c水=4.2×103J/（kg·℃）求：
	额定容量
	2.0L

	额定电压
	220V

	额定功率
	2000W

	频率
	50Hz


（1）在此过程中水吸收的热量；
（2）该电热水壶的加热效率。
23．（2022·天津河东·一模）物理兴趣小组的同学们设计了一个“电子浮力称”，如图所示，电源电压为U，滑动变阻器最大阻值为R，a端到b端的长度为L，水平桌面上有一底面积为2S的圆柱形薄壁容器，装有足量的水，水面竖直漂浮一个上端开口、底面积为S的圆柱形金属筒，通过绝缘硬杆MN与变阻器的滑片Р连接在一起，金属筒在竖直方向移动时带动滑片移动。滑片P、硬杆和金属筒的总质量为m0，水的密度为ρ0，滑片Р移动时受到的阻力、导线对硬杆MN的力均忽略不计，金属筒始终漂浮且容器中水不会溢出。闭合开关，当金属筒内不放入物体时，滑片Р恰好在a端，此时电压表示数为0；现向金属筒内放入质量为m的物体，滑片Р移动到a、b之间某位置，请你解答如下问题：
（1）此时金属筒受到的浮力为多少?
（2）电压表示数为多少?
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24．（2022·天津河北·一模）如图甲所示电路，电源电压可调，R为标有“1A”字样的滑动变阻器，电流表量程为0~3A，L1、L2是额定电压均为6V的小灯泡，其电流与电压的关系如图乙所示。求：
（1）L2正常发光时的电阻；
（2）若只闭合开关S1，电源电压调为10V，滑片P滑至中点时小灯泡正常发光，求滑动变阻器的最大阻值；
（3）现断开S1、S2闭合S3，滑动变阻器滑片P的移动范围为2Ω至最大阻值处，现移动滑片P同时调节电源电压，使电路中两个小灯泡均发光且有小灯泡正常发光，电路中各元件均安全工作，对应电路总电功率的变化范围。
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25．（2022·天津滨海新·二模）小明设计了一个电子秤，用电压表的读数来反映物体质量的大小。图1是电子秤原理图，托盘、轻弹簧上端和金属滑片P固定在一起，滑片P与电阻R组成滑动变阻器，当托盘上不放重物时，滑片P正好接触在电阻R的最上端，当托盘上放上物体后，滑片P随弹簧下移，电压表V的一端接在金属滑道上，滑道与滑片接触良好。电源电压为U0，定值电阻阻值为R0，滑动变阻器的最大阻值为2R0，其长度为L0。小明探究了托盘上放的物体质量与滑动变阻器滑片P下移距离的关系，并画出了图2所示关系图像。请完成下列问题：
（1）根据电子秤原理图，判断哪一个电压表的读数可以反映物体质量的大小，并简要说明理由；
（2）当托盘上放的重物质量为M0时，求电压表V的示数；
（3）求电压表V的示数u与托盘上所放重物质量m的关系式。
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学科网（北京）股份有限公司
学科网（北京）股份有限公司
参考答案：
1．（1）3V；（2）2.7W
【解析】
[bookmark: _GoBack]解：（1）因为并联，所以电源电压等于R1电压为


（2）整个电路消耗的总功率


答：（1）电源电压3V；
（2）整个电路消耗的总功率2.7W。
2．（1）5Ω；（2）1V；（3）0.9W
【解析】
（1）灯丝电阻


（2）当开关S1闭合、S2断开，灯L和电阻R串联，电流表示数为0.2A时，灯L两端电压


（3）由（2）可知R两端电压


所以电源电压


当开关S1、S2均闭合时，电路中只有R接入电路，R消耗的电功率


答：（1）灯丝电阻为5Ω；
（2）灯L两端电压为1V；
（3）定值电阻R消耗的电功率为0.9W。
3．（1）6V；（2）3W
【解析】
解：（1）只闭合开关S1时，只有R1工作，电源电压


（2）闭合开关S1、S2时，两电阻并联，通过R2的电流为


则总电流为


闭合开关S1、S2时，电路消耗的总电功率为


答：（1）电源电压为6V；
（2）闭合开关S1、S2时，电路消耗的总电功率为3W。
4．（1）75600J；（2）90%
【解析】
(1)将水箱中0.2kg的水从10℃加热到100℃需要吸收的热量


(2)高温挡加热水消耗的总电能


根据加热效率公式


答：(1) 将水箱中0.2kg的水从10℃加热到100℃，需要吸收的热量为75600J。
（2）若用高温挡加热这些水，所需时间为70s，挂烫机的加热效率为90%。
5．（1）6.72×105J；（2）336s
【解析】
解：（1）大火将2kg清汤从20℃加热到100℃，清汤吸收的热量
Q吸=c汤m(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×105J
（2）不计热量损失，则清汤吸收的热量等于电火锅消耗的电能，即
W=Q吸=6.72×105J

由得，用大火将2kg清汤从20℃加热到100℃需要的时间


答：（1）清汤吸收了6.72×105J热量；
（2）用大火将2kg清汤从20℃加热到100℃需要336s。

6．（1）8.4×105J；（2）
【解析】
解：（1）水所吸收的热量


（2）额定功率为1000W的电热水器正常工作16min消耗的电能为
W=Pt=1000W×16×60s=9.6×105J
该电热水器的热效率为


答：（1）水所吸收的热量为8.4×105J；

（2）该电热水器的热效率。
7．10Ω
【解析】
解：闭合S、断开S1时，电路中只有R1为20Ω，电流表的示数是0.3A，则电源电压为


闭合S、S1时，电路中R1和 R2并联，电流表测量干路电流I0，其示数是0.9A；在并联电路中各支路两端电压等于电源电压，且干路电流等于各支路电流之和，各支路电流互不影响；即此时R2两端的电压为电源电压6V，通过R2的电流I2为


则电阻R2的阻值为


答：被测电阻R2的阻值为10Ω。
8．（1）3V；（2）15Ω；（3）180J
【解析】
解：如图所示，当只闭合开关S1，电路为R1的简单电路，此时的电流表示数为通过R1的电流，再闭合开关S2，两电阻并联，由并联电路各支路可独立工作、互不影响，电流表示数变化了0.1A，则R2的电流为0.1A。
（1）电源电压与R2两端电压相等，故电源电压为


（2）定值电阻R1的阻值为


（3）通电10min定值电阻R2产生的热量为


答：（1）电源电压为3V；
（2）定值电阻R1的阻值为15Ω；
（3）当开关S1、S2均闭合时，通电10min定值电阻R2产生的热量为180J。
9．（1）6V；（2）30Ω；（3）0.54W
【解析】




解：（1）当、都闭合时，短路，与L并联，因为L正常发光，所以电源电压


（2）灯泡正常发光时电流


由并联电路特点得，通过电阻R1的电流
I1=I-IL=1.2A-1A=0.2A
电阻R1的阻值





（3）当、都断开时，与L串联在此电路中，灯泡电阻


流过电路的电流


灯泡实际功率


答：（1）电源电压U为6V；

（2）电阻的阻值为30Ω；


（3）当、都断开时，小灯泡L消耗的功率为0.54W。
10．20Ω
【解析】
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，当两个开关都闭合时，R2被短路，电路中只有R1，电压表测电源的电压；当开关S闭合、S1断开时，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，根据欧姆定律和串联电路的电流特点求出的电流；利用欧姆定律求出R2的阻值．
当闭合S、S1时，R2处于短路状态，电路中只有R1，电压表测电源的电压，所以电源的电压U＝12V，
当闭合S、断开S1时，两电阻串联，电压表测R1两端的电压，
因为串联电路中各处的电流相等，

根据欧姆定律可得，电路中的电流：；
又因为串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以R2两端的电压，

则根据欧姆定律可得，．
11．(1)8.4×106J；(2)4200s
【解析】
由题意知：水从t0=20 ℃加热到 t=60 ℃。已知 c水=4.2×103J/（kg•℃），m=50kg，则水吸收的热量
Q=cm（t- t0)=4.2103J/（kg•℃）×50kg×（60℃-20℃） =8.4×106J
不计热量损失
W=Q=8.4×106J，P=2000W
则加热所需要的时间


答：(1) 水吸收的热量8.4×106J；
(2) 加热所需要的时间为4200s。
12．（1）0.5A；（2）55Ω
【解析】
解：（1）低温档时，开关S1闭合S2断开，R1接入电路，低温档功率为110W，通过电路的电流


（2）高温档时，开关S1 S2闭合，R1、R2并联，R2功率为


电热丝R2的阻值


答：（1）低温档时通过电路的电流0.5A；
（2）电热丝R2的阻值55Ω。

13．（1）；（2）58.3min
【解析】
解：（1）正常工作时，水吸收的热量


（2）加热棒产的热量


加热时间

 

答：（1）水吸收的热量；
（2）加热棒每次工作的时间是58.3min。

14．（1）6.72105J；（2）84%
【解析】
解：（1）水吸收的热量为


（2）加热时功率为P=800W，消耗的电能为


该电热水壶加热时的效率是



答：（1）水吸收的热量是；
（2）该电热水壶加热时的效率是84%。
15．（1）8.4×105J；（2）87.5%
【解析】
解：（1）5kg的水从20℃加热到60℃需要吸收的热量
Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(60℃-20℃)=8.4×105J
（2）由W=Pt可得，电加热器正常工作8min所产生的热量
Q放=W=Pt=2000W×8×60s=9.6×105J
此加热器的热效率


答：（1）水吸收的热量是为8.4×105J；
（2）此电加热器的热效率为87.5%。
16．（1）6Ω；（2）1.5W
【解析】
解：（1）为了保证小灯泡正常发光，与小灯泡串联的定值电阻的电压为



由得，灯泡的电流为


电阻的电流为



由得，此定值电阻阻值


（2）小灯泡正常发光时，定值电阻的电功率


答：（1）此定值电阻阻值为6Ω；
（2）小灯泡正常发光时，定值电阻的电功率为1.5W。
17．（1）0.9W；（2）1V；（3）0.5W
【解析】
解：（1）由电路图可知，R0与R串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流，由P=I2R0可知，当电路中的电流最大时，R0的电功率最大，当电压表的示数U0=3V时，电路中的电流


电路中的最大电流为0.3A，则R0的最大电功率
P0大=I02R0=(0.3A)2×10Ω=0.9W
（2）根据串联电路分压原理可知，当滑动变阻器两端的电压最大，滑动变阻器接入电路的阻值最大（电路中的总电阻最大）时，定值电阻两端的电压最小，此时电路中的电流也最小，则电路中的电流


电压表的最小示数
U'=IR0=0.1A×10Ω=1V
（3）由以上计算可知，电路中的电流范围为0.1A~0.3A，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以滑动变阻器两端的电压
UR=U-IR0=6V-I×10Ω
滑动变阻器消耗的电功率


滑动变阻器消耗的功率是关于电流的二次函数，在I=0.3A时滑动变阻器的功率最大，因电路中的电流范围为0.1A~0.3A，所以，当I=0.1A时，滑动变阻器消耗的电功率最小，则
PR小=0.9W-10Ω×(I-0.3A)2=0.9W-10Ω×(0.1A-0.3A)2=0.5W
答：（1）电阻R0的最大功率是0.9W；
（2）电压表的最小示数是1V；
（3）滑动变阻器的最小功率是0.5W。

18．（1）；（2）160s
【解析】
解：（1）这些果汁的质量为


需要吸收的热量


（2）若该榨汁杯正常工作时的加热效率为90%，则消耗的电能为


给这些果汁需要加热的时间



答：（1）这些果汁需要吸收的热量；
（2）给这些果汁需要加热的时间160s。
19．（1）20V；（2）630J
【解析】


解：（1）如图只闭合开关S，灯与滑动变阻器串联，灯泡正常发光，电路中的电流


此时滑动变阻器两端电压/


由串联电路电压特点得，电源电压




（2）闭合开关S、S1、S2，滑动变阻器与灯并联，灯被短路，滑动变阻器滑片置于最右端时，接入电路阻值50Ω，通过滑动变阻器的电流




根据得，灯的电阻



通过灯的电流


此时电路中总电流


整个电路产生的热量


答：（1）电源电压20V；
（2）整个电路产生的热量630J。


20．（1）；（2）
【解析】
解：（1）在此过程中水吸收的热量为


（2）在此过程中电热水壶消耗的电能与吸收的热量相同，则



答：（1）在此过程中水吸收的热量为；
（2）电热水壶的功率为800W。
21．（1）1.68×107J；（2）93.3%；（2）47min
【解析】
解：（1）水的质量
m=ρV=1.0×103kg/m3×50×10-3m3=50kg
根据公式Q=cmt可知，水吸收的热量
Q=cmt=4.2×103J/(kg·℃)×50kg×(100℃-20℃)=1.68×107J
（2）已知电开水器的加热时间
t=50min=50×60s=3000s
电开水器的功率
P=6kW=6000W
则电开水器50min消耗的电能
W=Pt=6000W×3000s=1.8×107J
则电开水器的效率


（3）若电能完全被水吸收，则所用时间


答：（1）水吸收的热量为1.68×107J；
（2）电开水器的效率为93.3%；
（3）若电能完全被水吸收，加热时间约为47min。

22．（1）；（2）85%
【解析】
解：（1）水吸收的热量


（2）在此过程中电加热放出的热量为


该电热水壶的加热效率



答：（1）在此过程中水吸收的热量；
（2）该电热水壶的加热效率为85%。


23．（1） ；（2）
【解析】
解：（1）金属筒始终漂浮，将金属筒和放入其中的物体作为一个整体，在竖直方向上受向下的重力和向上的浮力处于平衡状态，由二力平衡可知此时浮力和总重力大小相等，可知浮力大小为


（2）放入物体所受重力为G，放入重物后金属筒受浮力的变化量


由F浮＝液gV排，G=mg可知


整理得


金属筒浸入水中深度的变化量


此时与金属筒内不放入物体时比较，金属筒下降h1，水面上升h2，则满足


整理得


金属筒浸入水中深度的变化量有



整理得金属筒下降距离即滑片向下移动的距离，此时滑片P将滑动变阻器分为串联的上下两部分，电压表测量上部分电阻的电压，由串联分压、电压之比等于电阻之比可知上段电压大小即电压表示数为



答：（1）此时金属筒受到的浮力为；

（2）电压表示数为。
24．（1）7.5Ω；（2）10Ω；（3）7.68W~12.8W
【解析】

解：（1）当灯泡L2正常发光时，L2两端的电压U2=6V，由图象可知通过L2的电流IL2=0.8A，由可得，L2正常发光时的电阻：




（2）若只闭合S1时，灯L2与变阻器串联，滑片在中点时，灯L2正常发光，则灯的电压为UL2=6V，电流为IL2=0.8A，根据串联电路的规律及可得，变阻器连入电路中的电阻


则滑动变阻器的最大阻值为
R滑大=2R滑中=2×5Ω=10Ω
（3）当断开S1、S2闭合S3时，两灯串联后再与变阻器串联，通过两灯的电流相等，由题意可知，两个小灯泡均发光且有小灯泡正常发光，因灯L1的额定电流大于灯L2的额定电流，且滑动变阻器的最大电流为1A，所以只能使L2正常发光，此时电路中的电流
I=IL2=0.8A
由图象可知，当电流为0.8A时的L1两端的电压UL1=2V，此时灯L1的电阻

R1＝
因滑动变阻器接入电路的电阻不小于2Ω，根据串联电路的电阻特点可知，电路的最小电阻
R串小=R1+RL2+R滑小=2.5Ω+7.5Ω+2Ω=12Ω
电路的最大电阻
R串大=R1+RL2+R滑大=2.5Ω+7.5Ω+10Ω=20Ω
所以电路的最小功率
P小=I2R串小=(0.8A)2×12Ω=7.68W
电路的最大功率
P大=I2R串大=(0.8A)2×20Ω=12.8W
即电路的功率范围为7.68W~12.8W。
答：（1）L2正常发光时的电阻为7.5Ω；
（2）滑动变阻器的最大阻值为10Ω；
（3）对应电路总电功率的变化范围为7.68W~12.8W。


25．（1）电压表V的读数可以反映物体质量，因为物体质量越大电压表V的示数越大；（2）；（3）
【解析】
解：（1）因为电子秤是用电压表的读数来反映物体质量的大小，所以物体的质量越大，电压表的示数应该越大，而随着物体的质量变大，滑动变阻器的阻值也越大，由串联电路的分压规律可知，电压表V的示数变大，所以电压表V的读数可以反映物体质量。
（2）当重物质量为M0时，由乙图可知，滑片P下移的距离为L0，此时电压表所测量的滑动变阻器的阻值为2R0，此时电路中的电流


则电压表的示数


（3）由乙图可知滑片P下移的距离和物体重力的关系式为


则电压表所测滑动变阻器的阻值


则电压表V的示数


答：（1）电压表V的读数可以反映物体质量，因为物体质量越大电压表V的示数越大；

（2）当托盘上放的重物质量为M0时，电压表V的示数为；

（3）电压表V的示数u与托盘上所放重物质量m的关系式为。
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