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姓名                日期            
1、伏安法测电阻实验中，电路连接如图所示，两表的读数分别为10V和0.1A，电流表的内阻为0.2Ω，那么有关待测电阻Rx的说法中，正确的是（　　）
A．Rx的真实值为100Ω                                  
B．Rx的测量值偏小
C．要使Rx的测量值更接近真实值可减小电流表的阻值       
D．电压表的示数等于Rx两端的电压
2、某同学指出：在用伏安法测量电阻的实验中，连接电路时，必须注意下列几点，你认为其中不必要的一条是（  ）
A．向电路中连接滑动变阻器时，应该使滑片位于滑动变阻器阻值最大的位置
B．向电路中连接开关时，应该将开关断开
C．电压表应与待测电阻并联，电流表应与待测电阻串联
D．开关应该接在靠近电源电流流出的一端
3、进行物理试验时，正确的操作是获得实验数据的前提。在“用电压表和电流表测小灯泡电阻”的实验中，下列操作中有问题的是（　　）
A．连接电路的过程中，开关应处于断开状态
B．试触时发现电流表指针反向偏转，电压表正常，只需断开电路，将电池正、负对调
C．电流表要与待测电阻串联，电压表要与待测电阻并联
D．连接电路的过程中，滑动变阻器要全部连入电路
4、在“探究电流与电阻关系”的实验中，可供使用的实验器材有：电源（电压恒为3V）、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一个，三个阻值不同的定值电阻（5Ω、10Ω、20Ω）和导线若干。

（1）用笔画线表示导线，把图甲实物图连接完整（要求：向左移动滑片电流表示数变大）；
（2）连接电路前，开关应处于___________状态；
（3）正确连接电路后，闭合开关，发现电压表和电流表均无示数，用一根导线分别与定值电阻和电流表并联，两表仍无示数，当导线与滑动变阻器并联时，发现两表指针有明显偏转，故障原因是___________；
（4）排除故障后，闭合开关，电压表的示数为0.6V，电流表的示数如图乙所示，则电流为________A，使用的定值电阻阻值为___________Ω；
（5）图丙是根据测量的数据绘制的电流与电阻关系的图像，分析图像可得出结论：导体两端电压一定时，__________________________；
（6）小明利用电源（电压恒定）、电流表、阻值为R0的定值电阻、铭牌磨损的滑动变阻器、开关和单刀双掷开关各一个，设计了下图所示的电路，测量未知电阻Rx的阻值，请将实验步骤补充完整：
①开关S闭合，开关S1接a时，移动变阻器的滑片到某一位置，此时电流表的示数为I1；
②开关S闭合，开关S1接b时，变阻器的滑片______________（选填“移到最左端”、“移到最右端”或“保持不动”），此时电流表的示数为I2；
③电阻Rx=___________（用I1、I2和R0表示）。
                         
5、在用如图所示电路测量未知电阻的实验中，用的就是等效替代法，其中Rx是待测电阻（阻值大约几百欧），R是滑动变阻器，R0是电阻箱（电阻箱是一种可以显示阻值的变阻器，电阻箱的最大电阻值大于Rx）。请完成下列填空。
（1）按电路图连好电路，并将电阻箱R0的阻值调至　   　。
（2）闭合开关S1前，滑片P置于最　  　（填“左”或“右”）端。
（3）闭合开关　    　，调节滑片P，使电流表指针指在适当的位置，记下此时电流表的示数I。
（4）先断开开关　 　，再闭合开关　 　，保持　       　的电阻不变，调节　       　，使电流表的示数仍为I。
（5）　      　的示数就是待测电阻Rx的阻值。
6、在用“伏安法测小灯泡的电阻”实验中，待测小灯泡正常工作电压为2.5V。
           
（1）在图甲中，请你将电压表正确连入电路，完成电路的连接。
（2）在闭合开关之前，图中滑动变阻器的滑片应滑到最　   　端。（填“左”或“右”）
（3）小明同学在做实验时，电路连接无误，闭合开关后，发现电流表的指针明显偏转，而电压表的示数为零，该故障的原因可能是　        　。
（4）故障排除后，同学们移动滑动变阻器的滑片，记录多组小灯泡两端不同的电压及对应的通过小灯泡的电流值，根据这些数据在坐标纸上绘制出了通过小灯泡的电流随其两端电压变化关系的图像如图乙所示。分析图像可知，小灯泡正常工作时的灯丝电阻为　       　Ω。
（5）从图像还可以看出，小灯泡灯丝的电阻随电压的增大逐渐　   　（选填“变大”或“变小”）。
（6）该实验的整套装置　   　（选填“能”、“不能”）完成探究电流与电压的关系这一实验，说出你的理由　                 　。
7、小明和小虎设计如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值。实验器材有：电源（电压4.5V）、滑动变阻器R（0～20Ω）、电阻箱R0（0～999.9Ω）、电流表、单刀双掷开关及导线若干。

（1）请根据图甲所示的电路，在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整。
（2）小明将S拨至“1”，调节滑动变阻器的滑片至某一位置，电流表示数为0.36A．再将S拨至“2”，调节电阻箱，使电流表示数为　   　A，此时电阻箱的示数如图丙所示，则待测电阻的阻值Rx＝　   　Ω。
（3）把电阻箱的阻值从10.0Ω调到丙图所示的阻值时，小虎想先把“×10”挡从1调到0，再调“×1”挡。你认为他的想法是否妥当？
答：　  （选填“是”或“否”），理由是：　                              　。
8、小明同学进行“伏安法测电阻”的实验，实物图如图甲所示。
  （1）请你用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整，要求滑片P向左滑动时，变阻器连入电路的电阻变小，且导线不得交叉；
（2）正确连接电路后，闭合开关，发现电压表无示数，电流表有示数，移动滑动变阻器的滑片时，电流表的示数发生变化，则故障原因可能是 　   　；（写出一种即可）
（3）排除故障后，某次实验中，移动滑片P使电压表示数为2.4V，此时电流表的指针位置如图乙所示，则电流表的示数为 　   　A，本次测得R的阻值为 　   　Ω；
（4）上述实验结束后，小明同学又设计了图丙所示的电路，测量额定电流I额＝0.2A小灯泡正常发光时的电阻。已知滑动变阻器的最大阻值R＝50Ω，电源电压未知，测量过程如下：
①移动滑动变阻器的滑片，使其连入电路的阻值为最大，闭合开关S2，断开开关S1，并记下电流表的示数为I1＝0.12A；
②闭合开关S1，　   　开关S2，移动滑动变阻器的滑片使电流表的示数为0.2A；
③滑片位置不变，断开开关S1，闭合开关S2，记下电流表的示数为I2＝0.5A；
④小灯泡正常发光时的阻值为 　   　Ω。
9、由于电压表损坏，小明设计如图所示的电路测量未知电阻 的阻值，图中电源电压恒定不变，R为电阻箱，R0为定值电阻(阻值未知)，要求仅利用电阻箱读数表达Rx的阻值，请在空白处填上适当内容．
①将开关接a，调节电阻箱和滑动变阻器滑片P至适当位置，记下电流表的示数I和电阻箱R的阻值RA；
②将开关接b，只调节电阻箱，保持______________不变，记下电阻箱R的阻值RB；③则R2＝________．
                     
10、小华利用阻值为R0的定值电阻和一块电压表测量未知电阻Rx的阻值．他选择了满足这个实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图所示．
(1)为了测出电阻Rx的阻值，请添加一根导线完成如图所示的实验电路的连接．
(2)当开关S1、S2闭合时，电压表示数U1＝6V；当开关S1闭合、S2断开时，电压表示数U2＝4V．已知R0＝10Ω，则电源电压U＝________V，Rx＝________Ω.
11、要测量一个阻值约为500Ω的电阻Rx．提供的器材有：干电池两节，学生用电压表（量程为0～3V、0～15V）、学生用电流表（量程为0～0.6A、0～3A）、滑动变阻器R1（10Ω、1A ）、电阻箱R2（0～9999Ω）以及单刀双掷开关各一只，开关、导线若干。以下四种电路中，可以较准确地测出Rx阻值的是（　　）

A．①②③	B．②④	C．③④	D．只有②
12、小明和小虎设计如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值．实验器材有：电源(电压4.5 V)、滑动变阻器R(0～20Ω)、电阻箱R0(0～999.9Ω)、电流表、单刀双掷开关及导线若干．
      
(1)请根据图甲所示的电路，在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整．
(2)小明将S拨至“1”，调节滑动变阻器的滑片至某一位置，电流表示数为0.36 A．再将S拨至“2”，调节电阻箱，使电流表示数为    A，此时电阻箱的示数如图丙所示，则待测电阻的阻值Rx＝    Ω.
(3)把电阻箱的阻值从10.0 Ω调到丙图所示阻值时，小虎想先把“×10”挡从1调到0，再调“×1”挡．你认为他的想法是否妥当？答：    (是/否)，理由是：                ．
(4)测量结束断开开关后，应首先拆除            (填“电源”或“电流表”)两端的导线．



参考答案：
1、C；2、D；3、B；
4、如图所示   断开     滑动变阻器断路     0.12     5     通过导体中的电流与导体的电阻成反比     保持不动     
题4      题6
5、（1）最大；（2）左；（3）S1、S3；（4）S3；S2；滑动变阻器；变阻箱的阻值；（5）变阻箱。
6、（1）如图所示；（2）左；（3）灯泡短路或电压表短路；（4）10；（5）变大；（6）不能；灯泡的电阻随温度的升高而增大。
7、（1）如图所示；（2）0.36；9；（3）否；电阻箱的电阻突然减小，可能导致电路的电流太大损坏元件。
  题7      题8
8、（1）如图所示；（2）定值电阻处短路；（3）0.14；17.1；（4）断开；18。
9、电流表示数I　  RA－RB 
10、(1)如图所示；(2)6　20　
题10    题12
11、D。
12、（1）（2）0.36；9（3）电阻箱的电阻突然减小，可能导致电路的电流太大损坏元件（4）电源
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