[image: ]江苏省徐州市2020-2022三年中考物理真题分类汇编-03电磁学（电流和电路、电压和电阻、欧姆定律）

一、单选题
1．（2021·江苏徐州·统考中考真题）下列生活中的物品，利用弹力来工作的是（　　）
A．铅垂线	B．静电除尘刷	C．弹簧秤	D．指南针
2．（2021·江苏徐州·统考中考真题）如图所示是一位同学连接的电路。闭合开关后，下列对各元件状况的判断正确的是（　　）

A．灯L1不亮	B．灯L2不亮	C．电流表无示数	D．电池也被烧坏
3．（2021·江苏徐州·统考中考真题）选用橡胶制作自行车轮胎时，下列物理属性不需要考虑的是（　　）
A．弹性	B．耐磨性	C．防滑性	D．导电性
4．（2020·江苏徐州·统考中考真题）计算机芯片中有大量用硅、锗等材料制成的电路元件，硅和锗属于下列哪些材料（　　）
A．导体	B．半导体	C．绝缘体	D．超导体
5．（2020·江苏徐州·统考中考真题）医用防护口罩能把携带病毒的“飞沫”吸附在口罩上，以免被人吸入口鼻。这种吸附作用利用的是（　　）
A．口罩表层密不透风	B．分子间的吸引力
C．异名磁极相吸	D．带电体吸引轻小物体

二、填空题
6．（2022·江苏徐州·统考中考真题）如图所示，电源电压为3V，开关闭合后，电流表A的示数为0.3A，电流表A1的示数为0.2A灯泡L1、L2的连接方式是______________联，灯泡L1两端的电压为____________V，通过灯泡L2的电流为______________A。


三、实验题
7．（2022·江苏徐州·统考中考真题）在“探究通过导体的电流与电阻的关系”实验中：

	实验序号
	R/Ω
	I/A

	①
	5
	0.40

	②
	10
	0.20

	③
	20
	0.10


（1）小明连接的电路如图甲所示，请用笔画线代替导线把电路连接完整______；
（2）小华连接的电路，电流表在电池和开关之间，其他和小明的电路一致。对于电流表的这两种接入位置______；
A．小明的可以，小华的不可以
B．小华的可以，小明的不可以
C．两种都可以
D．两种都不可以
（3）实验时保持电阻两端的电压不变，如图乙所示，电压表的示数为______V；
（4）根据表格中记录的三组数据，发现电阻越大则电流越小，要判断电流与电阻是否成反比，在不画坐标图像的前提下，应该如何对数据进行处理：______。
8．（2021·江苏徐州·统考中考真题）要测量一个约为数百欧的电阻Rx的阻值。器材有：干电池两节，电压表（量程为0～3V、0～15V）、滑动变阻器（100Ω 2A）和电阻箱（0-9999Ω）各一个，开关、导线若干，测量电路如图甲所示。

（1）和通常使用的“伏安法”不同，这次实验没有选用电流表，请你简要说明原因：____________。
（2）在接通电路前，应将滑动变阻器的滑片P移到____________端.
（3）连接好电路，闭合开关，移动滑动变阻器滑片，使电压表示数如图乙所示为__________V。
（4）接下来把电路中的待测电阻Rx替换为电阻箱，然后要进行的操作是：___________。
9．（2020·江苏徐州·统考中考真题）如图所示，小明用新干电池、定值电阻R和规格为“10Ω 2A”的滑动变阻器探究通过导体的电流与电压的关系。

(1)请用笔画线代替导线把电路连接完整______。
(2)连接电路时，开关应该______（填“断开”或“闭合”）。
(3)第3次实验时，电流表指针如图b所示，则电流表的示数为______A。
(4)小明一直用两节电池进行实验，记录的数据如表所示，老师认为其中一组数据有拼凑的嫌疑，请你指出该组实验序号______并说明判断理由：______。
	实验序号
	①
	②
	③
	④

	电压U/V
	0.8
	1.6
	2.4
	3.0

	电流I/A
	0.16
	0.32
	
	0.60




四、计算题
10．（2022·江苏徐州·统考中考真题）如图所示电路，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关，将滑片P移到最右端时，R2两端的电压为5V，电流为0.1A；将滑片P移到另一位置时，R1两端的电压为6V，R2的功率为0.4W。求：
（1）滑动变阻器R2的最大阻值；
（2）电源电压。

11．（2021·江苏徐州·统考中考真题）如图所示电路，开关S断开时，电阻R2两端的电压为2V，功率为1W；开关S闭合时，电阻R1的功率为4.5W。求：
（1）开关S断开时，通过R2的电流；
（2）R1的阻值。

12．（2020·江苏徐州·统考中考真题）如图所示电路，电源电压恒为15V，定值电阻R为10Ω。
(1)求电路中的电流；
(2)在电路中和定值电阻R串联接入一个额定功率为5W的灯泡，灯泡恰好正常发光，求灯泡的额定电压。


试卷第1页，共3页
试卷第1页，共3页
学科网（北京）股份有限公司
学科网（北京）股份有限公司
参考答案：
1．C
【详解】A．铅垂线是利用重力方向竖直向下的原理工作的，故A不符合题意；
B．静电除尘刷是利用带电体能吸引轻小物体的原理工作的，故B不符合题意；
C．弹簧秤是利用在弹簧的弹性限度内，弹簧的伸长量与拉力成正比的原理工作的，故C符合题意；
D．指南针是利用地磁场工作的，故D不符合题意。
故选C。
2．A
【详解】由图中电路可知，电流表于L1并联，再与L2串联，因电流表内阻内很小，相当于一根导线，故L1被短路，电流表测通过L2的电流。所以，闭合开关后，L1不亮，L2亮，电流表测通过L2的电流，有示数，电池不会被烧坏。
故选A。
3．D
【详解】A．为骑行舒适，自行车的轮胎要具有良好的弹性，故A不符合题意；
B．为经久耐用，轮胎材料要具有良好的耐磨性，故B不符合题意；
C．为骑行安全，轮胎要有较好的防滑性，故C不符合题意；
D．骑行过程中，轮胎不需要导电，所以材料不需要导电性，故D符合题意。
故选D。
4．B
【详解】计算机芯片中的一种重要材料是半导体，硅和锗都属于半导体。
故选B。
5．D
【详解】医用口罩分三层，中间一层为溶胶布，为带有静电的材料，携带病毒的“飞沫”可以吸附在口罩上，所以可以可以防止被人吸入口鼻，故ABC不符合题意，D符合题意。
故选D。
6．     并     3     0.1
【详解】[1]由电路图可知，灯泡L1、L2并列的接在电路两点间，所以L1、L2的连接方式是并联。
[2]根据并联电路电压特点可知，L1和L2两端的电压等于电源电压，所以灯泡L1两端的电压为3V。
[3]由电路图可知，电流表A1测通过L1的电流，电流表A测干路电流，根据并联电路电流特点可知，通过灯泡L2的电流为
I2=I-I1=0.3A-0.2A=0.1A
7．          C     2     计算出每次实验电流与电阻的乘积
【详解】（1）[1]如图甲，滑动变阻器电阻丝的右端已接入电路，再把金属杆的左端或右端与开关的右侧接线柱连接即可，如图所示：

（2）[2]在串联电路中，各处电流都相等，所以只要电流表和电阻串联，接在图中位置或者开关和电池之间都可以，故C符合题意，ABD不符合题意。
故选C。
（3）[3]如图乙，电压表选用的量程是0~3V，分度值为0.1V，示数为2V；
（4）[4]计算出每次实验中电流和电阻的乘积，如果三次乘积相同，说明电流与电阻成反比。
8．     电路电流太小，小于电流表的最小分度值，无法准确读数     b     2.5     调节电阻箱接入电路中的电阻直到电压表的示数显示为2.5V
【详解】（1）[1]电路选用两节干电池做电源，电源电压约为3V，但是电路最小电阻都有数百欧，电路电阻较大，电路电流太小，小于电流表的最小分度值，无法准确读数。
（2）[2]在接通电路前，应将滑动变阻器的滑片P移到最大阻值处，分析图可知，应将滑片移到最b端。
（3）[3]电压表所选量程为0~3V，分度值为0.1V，读出此时电压表示数为2.5V。
（4）[4]把电路中的待测电阻Rx替换为电阻箱后，调节电阻箱接入电路中的电阻，当电压表的示数显示为2.5V时，Rx的阻值就和此时电阻箱接入电路的电阻大小相等。
9．          断开     0.48     ①     因为此时滑动变阻器的电阻超过了滑动变阻器的最大值
【详解】(1)[1]电源电压为3V，故电压表选用小量程与电阻并联，如下图所示：

(2)[2]连接电路过程中，为保护电路，开关必须处于断开状态。
(3)[3]第3次实验时，电流表接入的0~0.6A，分度值为0.02A，此时指针过了0.4A后4个小格，读数为0.48A。
(4)[4][5]因为两节新干电池串联后的总电压3V，在序号①的数据中，电阻两端电压为0.8V，电路电流为0.16A，此时滑动变阻器的电压为
3V-0.8V=2.2V
滑动变阻器的电阻应为


R===13.75Ω＞10Ω
超过了滑动变阻器的最大值，所以序号①的数据是拼凑的。
10．（1）50Ω；（2）8V
【详解】解：（1）由题意可知，闭合开关，将滑片P移到最右端时，R2接入电路中的电阻最大，此时R2两端的电压为5V，电流为0.1A，根据欧姆定律可知，滑动变阻器R2的最大阻值为


（2）由电路图可知，R1、R2串联。当滑片在最右端时，根据串联电路电压特点可得，电源电压为
U=5V+0.1A×R1①
将滑片P移到另一位置时，电路中的电流为


由于R2的功率为0.4W，所以此时R2两端的电压为


根据串联电路电压特点可得，此时电源电压为

②
 联立①②，解得U=8V。
答：（1）滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω；
（2）电源电压为8V。
11．（1）0.5A；（2）2Ω或8Ω
【详解】解：（1）开关S断开时，R1与R2串联，R2两端的电压为2V，功率为1W，则通过R2的电流为

I=0.5A
（2）设电源电压为U，当开关S断开时，根据串联电路总电压等于各分电压之和，有
U=0.5A×R1+2V……①

开关S闭合时，电路为R1的简单电路，电阻R1的功率为4.5W，根据P=有

4.5W=……②
由①②解得


， 
即R1的阻值可能为2Ω，也可能为8Ω。
答：（1）开关S断开时，通过R2的电流为0.5A；
（2）R1的阻值可能为2Ω，也可能为8Ω。
12．(1)1.5A；(2)5V或10V
【详解】(1)电路中的电流为


(2)在电路中和定值电阻R串联接入一个额定功率为5W的灯泡时，则电路中的总电阻为


电路中的电流为



由于灯泡正常工作，则根据可知，通过灯泡的电流为


联立上式，解得：RL=5Ω或20Ω。
当RL=20Ω时，通过灯泡的电流为


此时灯泡电功率为



当时，通过灯泡的电流为


此时灯泡电功率为



所以两个阻值都符合题意，则根据可得，当RL=20Ω时，灯泡的额定电压为



当时，灯泡的额定电压为


答：(1)电路中的电流为1.5A；
(2)灯泡的额定电压为5V或10V。
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