4.3  无线电波的发射和接收
一、选择题

1.(多选)关于无线电波的发射过程,下列说法正确的是(　　)

A.必须对信号进行调制

B.必须使信号产生电谐振

C.必须把传输信号加到高频电流上

D.必须使用开放电路

2.(多选)关于调制器的作用,下列说法正确的是(　　)

A.调制器的作用是把低频声音信号加载到高频信号上去

B.调制器的作用是可以把低频信号的信息加载到高频信号的振幅上去

C.调制器的作用是可以把低频信号的信息加载到高频信号的频率上去

D.调制器的作用是将低频声音信号变成高频信号,再放大后直接发射出去

3．（单选）下列关于无线电广播要对电磁波进行调制原因的说法正确的是(　　)

A.经过调制后的高频电磁波向外辐射能量的本领更强

B.经过调制后的电磁波在空间传播得更快

C.经过调制后的电磁波在空间传播波长才能不变

D.经过调制后的高频电磁波才能把我们要告知对方的信号有效地

传递出去

4.（单选）关于无线电波的发射和接收,下列说法正确的是(　　)

A.为了将信号发送出去,先要进行调谐

B.为了从各个电台发出的电磁波中将需要的选出来,就要进行调制

C.为了从高频电流中取出声音信号,就要进行调制

D.由开放电路可以有效地把电磁波发射出去

5.(多选)如图所示为调幅振荡电流图象,此电流存在于电磁波发射和接收中的哪些阶段(　　)
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A.经调制后
B.经调谐后

C.经解调后
D.耳机中

6．(多选）关于电视信号的发射,下列说法正确的是(　　)

A.摄像管输出的电信号可以直接通过天线向外发射

B.摄像管输出的电信号必须“加”在高频等幅振荡电流上,才能向外发射

C.伴音信号和图像信号是同步向外发射的

D.摄像管摄取景物并将景物反射的光转化为电信号,实现光电转换

7.(单选)关于电磁波的调制技术,下列说法不正确的是(　　)

A.使高频载波的振幅随信号改变的调制叫作调幅

B.使高频载波的频率随信号改变的调制叫作调频

C.中、短波段的无线电广播,使用的是调幅方式

D.调幅波的优点是抗干扰能力强,传递过程中失真比较小

8．（多选）下列说法正确的是(　　)

A.发射图像信号不需要调制过程

B.接收图像信号要经过调谐、解调

C.电视信号包括图像信号和伴音信号

D.电视信号中的图像信号和伴音信号的传播速度不同

9．(单选)无线电广播的过程是(　　)

A.调制—调谐—解调
B.调制—解调—[image: image2.png]


调谐

C.解调—调制—调谐
D.调谐—解调—调制

10.（单选）电视机换台时,实际上是在改变(　　)

A.电视台的发射频率

B.电视机的接收频率

C.电视台发射的电磁波的波速

D.电视机接收的电磁波的波速

11.(多选)要提高LC振荡电路辐射电磁波的本领，应该采取的措施是(　　)

A．增大电容器极板间距

B．使振荡电容器两极板的正对面积足够大

C．尽可能使电场和磁场分散开

D．增加回路中的电容和电感

12.(多选)关于无线电波的发射过程，下列说法正确的是(　　)

A．必须对信号进行调制

B．必须使信号产生电谐振

C．必须把传输信号加到高频电流上

D．必须使用开放回路

13.(单选）验钞机发出的光能使钞票上的荧光物质发光,电视机、空调的遥控器发出的光能控制电视机、空调的工作状态。对于它们发出的光,以下判断正确的是(　　)

A.它们发出的都是红外线

B.它们发出的都是紫外线

C.验钞机发出的是红外线,遥控器发出的是紫外线

D.验钞机发出的是紫外线,遥控器发出的是红外线

14．（单选）真空中的可见光与无线电波(　　)

A.波长相等
B.频率相等

C.传播速度相等
D.传播能量相等

15.（单选）电视机的室外天线能接收电信号,是因为(　　)

A.天线处在变化的电磁场中,天线中产生感应电流,相当于电源,通过馈线输送给LC电路

B.天线只处于变化的电场中,天线中产生感应电流,相当于电源,通过馈线输送给LC电路

C.天线只是选择性地接收某电视台信号,而其他电视台信号则不接收

D.天线将电磁波传输到电视机内

二、非选择题

16.波长分别为290 m、397 m、566 m的无线电波同时传向收音机的接收天线，当把收音机的调谐电路的频率调到756 kHz时：

(1)哪种波长的无线电波在收音机中激起的感应电流最强？

(2)如果想接收到波长为290 m的无线电波，应该把调谐电路中可变电容器的动片旋进一些，还是旋出一些？

17.如图所示为某雷达的显示屏,屏上标尺的最小刻度对应的时间为2×10-4 s,雷达天线朝东方时,屏上的波形如图甲;雷达天线朝西方时,屏上的波形如图乙。问:雷达在何方发现了目标?目标与雷达相距多远?(真空中的光速c=3.0×108 m/s)
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