[bookmark: _Hlk66881473]专题8  变压器与远距离输电（教师版）
一、目标要求
	目标要求
	重、难点
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	重点

	远距离输电
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二、知识点解析
1．理想变压器
(1)组成：顾名思义，理想变压器是可以改变交变电流的电压的元件，由铁芯和缠绕在铁芯两端的两组线圈组成，与交流电源相连接(即输入端)的线圈称为原线圈或初级线圈，与负载相连接(即输出端)的线圈称为副线圈或次级线圈，如图1(a)所示，n1和n2分别代表原、副线圈的匝数；其电路简图如图1(b)所示．
图1

(2)原理：原线圈两端加上交变电压，产生的交变电流在原线圈中激发交变的磁场，磁场通过铁芯传递到副线圈中，激发感应电动势，实际上变压器利用的就是互感原理．
(3)原、副线圈两端电压、功率和电流的关系：

①电压：理论表明，原线圈的输入电压U1和副线圈的输出电压U2的关系为：
即原、副线圈两端电压与原、副线圈匝数成正比；若n1 > n2，则U1 > U2，这种输入电压大于输出电压的变压器称为降压变压器；若n1 < n2，则U1 < U2，这种输入电压小于输出电压的变压器称为升压变压器；
②功率：理想情况下，原线圈输入功率和副线圈输出功率符合能量守恒定律：P1 = P2
③电流：功率关系有P1 = P2，即U1I1 = U2I2，代入可得原、副线圈电流关系：n1I1 = n2I2
(4)简单应用：
①电压互感器：由于交流电压表量程的限制，不能直接测量电压较大的交变电流，此时需要利用电压互感器进行测量．
②电流互感器：由于交流电压表量程的限制，不能直接测量电流较大的交变电流，此时需要利用电流互感器进行测量．
[image: C:\Users\huangwenqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\15.jpg]
2．特殊变压器问题

(1)U1和U2分别是指加在原线圈上的电压和副线圈的输出电压，若原线圈的电路中有负载，如图所示，则电压应满足的关系是：
[image: C:\Users\huangwenqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\9.jpg]
(2)如图所示，多绕组的理想变压器原、副线圈的物理量关系为：



，，
[image: C:\Users\huangwenqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\10.jpg]
(3)自耦变压器可以通过旋转指针调节原、副线圈的匝数，如图所示，当指针旋转时，副线圈匝数减小，则相应的U2减小．
[image: C:\Users\huangwenqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\11.jpg]
3.远距离输电
(1)意义：发电厂通常与用户和工厂相隔较远，因此需要长距离地输送电能；输送电能要求可靠、稳定和经济，因此减小输电的损耗至关重要；
(2)损耗功率：设输电电流为I，输电线上的电阻为r，则输电线上损耗的功率为P = I2r；
(3)降低损耗功率的方式：
①减小电阻：通过选用电阻率较小的金属如铝、铜等作为输电线；增大输电线的横截面积，但会造成金属用量增大，而且输电线过重对于铺设工作也有很大影响；
②减小输电电流：
远距离输电的示意图如图所示：
[image: C:\Users\huangwenqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\12.jpg]
其中Z1为发电厂位置的升压变压器，Z2为用户位置的降压变压器；设发电厂输出的功率为P，则通过升压变压器提高输送电压，根据P = UI，则可令输电线上的电流减小，从而达到减小损耗的目的．
(4)远距离输电中各物理量的关系：
设升压变压器原线圈输入电压为P1，副线圈输出功率为P2，降压变压器原线圈输入功率为P3，副线圈输出功率为P4，其他物理量如图所标识；


根据理想变压器原理：P1 = P2，P3 = P4；，

输电线上有：I2 = I3，

损耗功率：
则根据能量守恒：P3 = P4 = P2－ΔP = P1－ΔP，U3 = U2－Ur 


可得：或，可见增大输送电压U2可以有效地减小输电损耗；
注意：仅有输电线上电阻两端满足欧姆定律I2·r = Ur
三、考查方向
题型1：理想变压器关系的基本应用


典例一：（2017北京理综）如图所示，理想变压器的原线圈接在 的交流电源上，副线圈接有 的负载电阻，原、副线圈匝数之比为2:1，电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是（   ）
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A．原线圈的输入功率为 				B．电流表的读数为1A

C．电压表的读数为 					D．副线圈输出交流电的周期为50s
题型2：多绕组的理想变压器










典例二：（2018•全国一模•多选）如图所示，、、为完全相同的标准电阻，甲、乙两种情况下电阻、的功率均为，且匝数之比均为，则　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]




A．图甲中的功率为  		B．图乙中的功率为  	




C．图乙中的功率为	  D．图甲中的功率为
题型3：自耦变压器














典例三：（2016•江苏）一自耦变压器如图所示，环形铁芯上只饶有一个线圈，将其接在、间作为原线圈。通过滑动触头取该线圈的一部分，接在、间作为副线圈。在、间输入电压为的交变电流时，、间的输出电压为，在将滑动触头从点顺时针旋转到点的过程中　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]




A．，降低		B．，升高	




C．，降低			D．，升高
题型4：电压互感器和电流互感器
典例四：（2020·高考江苏）电流互感器是一种测量电路中电流的变压器，工作原理如图所示.其原线圈匝数较少，串联在电路中，副线圈匝数较多，两端接在电流表上.则电流互感器（    ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
A.是一种降压变压器            					B.能测量直流电路的电流
C.原、副线圈电流的频率不同    					D.副线圈的电流小于原线圈的电流
题型5：变压器电路的动态分析

典例五：（2020高考北京卷）如图所示， 理想变压器原线圈接在的交流电源上， 副线圈接三个阻值相同的电阻R，不计电表内电阻影响。闭合开关S后（   ）
[image: ]


A．电流表的示数减小							B．电压表的示数减小


C．电压表的示数不变							D．电流表的示数不变
题型6：远距离输电







[bookmark: _Hlk59611684]典例六：（2020•浙江）如图所示，某小型水电站发电机的输出功率，发电机的电压，经变压器升压后向远处输电，输电线总电阻，在用户端用降压变压器把电压降为．已知输电线上损失的功率，假设两个变压器均是理想变压器，下列说法正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．发电机输出的电流					B．输电线上的电流	


C．降压变压器的匝数比			D．用户得到的电流
四、模拟训练
一、基础练习
1.(多选)如图，将额定电压为60 V的用电器，通过一理想变压器接在正弦交变电源上，闭合开关S后，用电器正常工作，交流电压表和交流电流表(均为理想电表)的示数分别为220 V和2.2 A，以下判断正确的是(   )
[image: ]
A．变压器输入功率为484 W					B．通过原线圈的电流的有效值为0.6 A
C．通过副线圈的电流的最大值为2.2 A			D．变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶3





2.（2016•新课标Ⅲ•多选）如图，理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡和。当输入电压为灯泡额定电压的10倍时，两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．原、副线圈匝数之比为					B．原、副线圈匝数之比为	






C．此时和的电功率之比为				D．此时和的电功率之比为






3.（多选）如图所示，一理想变压器原线圈匝数匝，副线圈匝数匝，交流电源的电压，电阻，电压表、电流表均为理想电表，则下列结论正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]



A．交流电的频率为				B．电流表的示数约为	




C．电流表的示数约为1.1 				D．电压表的示数为



4.（多选）在绕制变压器时，某人将两个线圈绕在如图所示变压器铁芯的左右两个臂上。当通以交流电时，每个线圈产生的磁通量都只有一半通过另一个线圈，另一半通过中间的臂。已知线圈1，2的匝数之比．在不接负载的情况下　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．当线圈1输入电压为220 时，线圈2输出电压为110 	


B．当线圈1输入电压为220 时，线圈2输出电压为55 	


C．当线圈2输入电压为110 时，线圈1输出电压为220 	


D．当线圈2输入电压为110 时，线圈1输出电压为110 







5.（多选）如图所示，一理想自耦变压器线圈绕在一个圆环形的闭合铁芯上，输入端间加一正弦式交流电压，在输出端间连接了理想交流电流表、灯泡和滑动变阻器，移动滑动触头的位置，可改变副线圈的匝数，变阻器的滑动触头标记为，则　　
[image: ]

A．只将向下移动时，灯泡的亮度变大	

B．只将向下移动时，电流表的读数变小	

C．只将沿顺时针方向移动时，电流表的读数变大	

D．只提高输入端的电压时，电流表的读数变大


6.在变电站里，经常要用交流电表去监测电网上的强电流，所用的器材叫电流互感器．如图所示的四个图中，能正确反应其工作原理的是　　
A．[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]	B．[image: ]	C．[image: ]	D．[image: ]




7.如图所示，、为两条交流输电线，甲、乙两图是配电室中的互感器和交流电表的两种接线示意图，以下说法正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．在乙图中，线圈的导线一定比线圈的导线粗	
B．甲图中的电表是交流电流表，乙图中的电表是交流电压表	
C．甲图中的电表是交流电压表，乙图中的电表是交流电流表	
D．甲、乙两图中的电表均为交流电流表










8.（2015•安徽）图示电路中，变压器为理想变压器，、接在电压有效值不变的交流电源两端，为定值电阻，为滑动变阻器，现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置，观察到电流表的示数增大了，电流表的示数增大了，则下列说法正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]



A．电压表示数增大							B．电压表，示数均增大	

C．该变压器起升压作用						D．变阻器滑片是沿的方向滑动














9.（2016•新课标Ⅰ）一含有理想变压器的电路如图所示，图中电阻，和的阻值分别为，，，为理想交流电流表，为正弦交流电压源，输出电压的有效值恒定。当开关断开时，电流表的示数为；当闭合时，电流表的示数为．该变压器原、副线圈匝数比为　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]
A．2	B．3	C．4	D．5


10.如图为远距离高压输电的示意图。关于远距离输电，下列表述不正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]
A．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失	
B．高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗的	
C．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小
D．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好



11.如图所示为高压输电的原理图，由于输电距离长，输电线上必然产生电能损耗。相比传统输电的钢芯铝绞线，新型的碳纤维软铝导线除了具有重量轻、强度大、耐腐蚀等优势外，还能有效减小传输电阻。图中两个变压器均视为理想变压器。在发电厂输出功率和输出电压都不改变的条件下，若将输电线由传统导线更换成电阻更小的新型碳纤维软铝导线，下列叙述正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]

A．因为输电线的电阻减小，两输电线左端电压一定减小

B．因为输电线的电阻减小，两输电线右端电压一定减小
C．因为输电线的电阻减小，输电线上的电流一定变大	

D．因为输电线的电阻减小，用户端的电压一定变大








12.图为远距离输电示意图，两变压器均为理想变压器，升压变压器的原、副线圈匝数比为。在的原线圈两端接入一电压的交流电源，若输送电功率为，输电线的总电阻为，不考虑其它因素的影响，则输电线上损失的电功率　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]




A．	B．	C．	D．
二、提升练习












1.（2020•新课标Ⅲ•多选）在图（a）所示的交流电路中，电源电压的有效值为，理想变压器原、副线圈的匝数比为，、、均为固定电阻，，，各电表均为理想电表。已知电阻中电流随时间变化的正弦曲线如图（b）所示。下列说法正确的是　　
[image: ]


A．所用交流电的频率为						B．电压表的示数为	


C．电流表的示数为							D．变压器传输的电功率为

2.(2018高考天津理综）教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机（内阻可忽略）通过理想变压器向定值电阻R供电，电路如图所示，理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U，R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来的，则（    [image: ]）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]


A．R消耗的功率变为							B．电压表V的读数为
C．电流表A的读数变为2I			D．通过R的交变电流频率不变


3.（2016•天津）如图所示，理想变压器原线圈接在交流电源上，图中各电表均为理想电表，下列说法正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，消耗的功率变大


B．当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，电压表示数变大	


C．当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，电流表示数变大



D．若闭合开关，则电流表示数变大，示数变大







4.（2015•天津•多选）如图所示，理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表，副线圈匝数可以通过滑动触头来调节，在副线圈两端连接了定值电阻和滑动变阻器，为滑动变阻器的滑动触头。在原线圈上加一电压为的正弦交流电，则　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]


A．保持的位置不动，将向上滑动时，电流表读数变大	


B．保持的位置不动，将向上滑动时，电流表读数变小	


C．保持的位置不动，将向上滑动时，电流表读数变大	


D．保持的位置不动，将向上滑动时，电流表读数变小









5.（2014•江苏）远距离输电的原理图如图所示，升压变压器原、副线圈的匝数分别为、，电压分别为、，电流分别为、，输电线上的电阻为，变压器为理想变压器，则下列关系式中正确的是　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]




A．			B．			C．			 D．


6.（2014•四川）如图所示，甲是远距离输电线路的示意图，乙是发电机输出电压随时间变化的图象，则　　
[image: 菁优网：http://www.jyeoo.com]

A．用户用电器上交流电的频率是	

B．发电机输出交流电的电压有效值是	
C．输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定	
D．当用户用电器的总电阻增大时，输电线上损失的功率减小
典例一
【答案】B
【解析】本题考查变压器及其相关知识点。电表的读数均为有效值，因此在原线圈两端电压有效值为220V，由理想变压器原副线圈两端电压与线圈匝数成正比，因此副线圈两端电压有效值为110V，故选项C错误；流过电阻R的电流为2A，可知负载消耗的功率为220W，根据能量守恒可知，原线圈的输入功率为220W，故选项A错误；由P=UI可知，电流表的读数为1A，故选项B正确，由交变电流瞬时值表达式可知：ω=100π，因此周期为：T=0.02s，故选项D错误。
典例二
【答案】：AB





























【解析】：、设两端电压为，根据电压与匝数成正比，得线圈两端的电压为，根据，两端的电压是两端电压的3倍，的功率为：，的功率为：，故正确，错误；、、是完全相同的电阻，功率均为，由知，副线圈电流为，副线圈电压均为，根据电压与匝数成正比，有原线圈两端电压为，根据输入功率等于输出功率，有：，解得：，的功率为：，故正确，错误；故选：。
典例三
【答案】：C

【解析】：根据变压器的电压关系有，



当滑动触头顺时针转动时，即减小时，电压应该减小，即降低，





由于，所以，故正确，错误。故选：。
典例四
【答案】D
【解析】电流互感器是把电路中的大电流通过变压器转化为小电流进行测量的，副线圈的电流小于原线圈的电流，选项D正确；电流互感器是一种升压变压器，只能测量交变电流，不能测量直流电路的电流，选项AB错误；根据变压器工作原理，原、副线圈电流的频率相同，选项C错误。
典例五
【答案】A
【解析】闭合开关S后，副线圈输出电流增大，电压表V1示数不变，V2示数减小，A2示数减小，选项A正确BC错误；根据变压器的输出电功率决定输入电功率，可知副线圈输出电流增大，导致变压器输入电流增大，即电流表A1的示数增大，选项D错误。
典例六
【答案】：C



【解析】、发电机输出的电流，故错误；




、输电线损失的功率为，得，故错误；






、升压变压器的输出电压，输电线上的损失的电压，降压变压器的输入电压，降压变压器的匝数比为，故正确；




、对降压变压器，根据，得，故错误；

故选：。
五、模拟训练
一、基础练习
1.【答案】：BD




【解析】：变压器的输入功率等于输出功率，P入=P出=I2U2=2.2×60 W=132 W，故A错误；根据P入=I1U1，所以，故B正确；电流表示数为有效值，故通过副线圈的电流的有效值为2.2A，则最大值为，故C错误；根据变压器的工作原理可知，所以变压器原、副线圈匝数比，故D正确．
故选：BD．
2.【答案】：AD







【解析】：、灯泡正常发光，则其电压均为额定电压，则说明原线圈输入电压为，输出电压为；则可知，原副线圈匝数之比为：：故正确；错误；







、根据公式可得，由于小灯泡两端的电压相等，所以根据公式可得两者的电功率之比为；故错误，正确；

故选：。
3.【答案】：BD



【解析】：、交流电的频率，故错误；







、输入电压的有效值为；根据电压之比等于匝数之比可得：副线圈中电压为，则电流为，根据电流与匝数成反比可以求得原线圈的电流为；故正确，错误；




、由表达式知原线圈的电压有效值为，电压表的示数为，故正确；

故选：。
4.【答案】：BD



【解析】：因为理想变压器原、副线圈电压之比等于线圈中产生的感应电动势之比，所以当从线圈1输入电压时，由



得。



当从线圈2输入电压时，同理由



得。故选：。
5.【答案】：BD





【解析】：、、当将向下移动时，改变的是连入电路的电阻大小增大，而灯泡两端的电压副线圈的匝数比决定，现在匝数不变，输入电压不变，所以灯泡两端电压不变，所以电流减小，故错误。正确。



、将沿顺时针方向移动时，因变压器的原线圈的匝数不变，副线圈的匝数减少，灯泡两端的电压将减小，所以电流变小，则电流表读数变小，故错误；



、当提高输入端的电压时，由于原副线圈的匝数不变，则输出电压也变大，所以电流表的读数会变大，故正确；

故选：。
6.【答案】：A

【解析】：由理想变压器的原副线圈的电流之比可知，电流与匝数成反比。则电流互感器应串连接入匝数较多的线圈上。同时一次绕组匝数很少，且串在需要测量的电流的线路中。故正确；

故选：。
7.【答案】：C




【解析】：由图可知，甲并联在电路中是电压互感器，为电压表，乙串联在电路中是电流互感器，为电流表，电路中是强电流，通过变压器变成弱电流，用电流表测量，因为电流之比等于线圈匝数的倒数比，线圈的导线一定比线圈的导线粗，故正确，错误；

故选：。
8.【答案】：D





【解析】、观察到电流表的示数增大了，电流表的示数增大了，即副线圈电流增大，







由于、接在电压有效值不变的交流电源两端，匝数比不变，所以副线圈电压不变，即，示数不变，根据欧姆定律得负载电阻减小，所以变阻器滑片是沿的方向滑动，故错误，正确，





、由于两端电压增大，所以滑动变阻器两端电压减小，即电压表示数减小，故错误；







、观察到电流表的示数增大了，电流表的示数增大了，即原线圈电流增大量小于副线圈电流增大量，根据电流与匝数成反比，所以该变压器起降压作用，故错误；故选：。
9.【答案】：B


【解析】设变压器原、副线圈匝数之比为，则可知，开关断开时，副线圈电流为；

则根据理想变压器原理可知：     （1）


同理可知，    （2），代入数据联立解得：；




代入（1）式可得：； 故正确，错误；故选：。
10.【答案】：C


【解析】：、在导线材料、长度一定的情况下，导线的横截面积越大，导线电阻越小，导线损失的功率越小，故正确；



、由可知，在输电导线电阻一定的情况下，输电电流越小损失的功率越小，减小输电电流，可以减少电路的发热损耗，故正确；



、由可知，输电电压一定，输送功率越大，输电损失功率越大，损失的电能越多，故错误。


、在高压输电的过程中，电压过高时，感抗和容抗影响较大，所以不一定是电压越高越好，故正确。

本题选错误的；故选：。
11.【答案】：D





【解析】：、由于发电厂的输出电压不变，升压变压器的匝数不变，所以升压变压器的输出电压不变，即两输电线左端电压不变，故错误；









、输电功率与输电电压都不变，由可知输电线上的输电电流不变，输电线的电阻减小，输电线上损失的电压减小，降压变压器的输入电压增大，故错误；




、降压变压器原副线圈匝数不变，降压变压器输入电压增大，降压变压器副线圈输出电压即用户端的电压变大，故正确。

故选：。
12.【答案】：C


【解析】：升压变压器原线圈输入电压的最大值为，有效值


根据变压器的变压比可知，副线圈电压

输电电流



输电线上损失的电功率，故正确，错误。

故选：。
二、提升练习
1.【答案】：AD




【解析】：、分析图（b）可知，交流电的周期为，则频率为，故正确；














、分析副线圈电路，两电阻并联，电流之比等于电阻的反比，通过电阻的电流有效值为，则通过电阻的电流为，电流表示数为，副线圈输出电流：，根据变流比可知，原线圈输入电流：，变压器的输出功率：，则输入功率：，分析原线圈电路，根据能量守恒可知，总功率：，解得电阻，则电压表示数：，故错误；



、根据上述分析可知，变压器传输的电功率为，故正确。

故选：。
2.【答案】B
















【解析】本题考查交变电流的产生和变压器及其相关知识点。根据交流电电动势，发电机线圈的转速变为原来的，则交流电的最大值也变为原来的，从而有效值也变为原来的，由ω=2πf=2πn可知交变电流的频率f也变为原来的，根据变压器变压公式可知，次级线圈的电压也就是电压表V的读数变为原来的，根据, R消耗的功率变为，选项A错误B正确；根据PR=U2I2=U×I1==UI，解得I1=，即电流表A的读数变为；由于变压器不改变交变电流的频率，所以发电机线圈的转速变为原来的，通过R的交变电流频率当然也变为原来的，选项D错误。
3.【答案】：B




【解析】、滑动变阻器的滑动触头向上滑动时，电阻变大，则干路电流变小，则消耗的功率变小，则错误




、干路电流变小，分压变小，则电压表的测量的电压变大，示数变大，则正确



、因输出电流变小，则输出功率变小即输入功率变小，电流表示数变小。则错误






、闭合开关并联支路增加，电阻变小，则副线圈即的电流变大，分压变大，则的分压变小，电流变小。电流表示数随副线圈电流的变大而变大，则错误

故选：。
4.【答案】：BC






【解析】：、在原、副线圈匝数比一定的情况下，变压器的输出电压由输入电压决定。因此，当位置不变时，输出电压不变，此时向上滑动，负载电阻值增大，则输出电流减小，电流表的读数变小，故错误，正确；






、位置不变，将向上滑动，则输出电压变大，输出电流变大，则电流表的读数变大，故正确，错误；

故选：。
5.【答案】：D


【解析】、升压变压器电流之比等于匝数的反比；故错误；


、导线上的电流是电压损失与电阻的比值；故错误；




、是表示输入功率，表示电路损耗的功率，二者不等；故错误；




、理想变压器输入功率等于输出功率；故，故正确。故选：。
6.【答案】：D








【解析】、发电机的输出电压随时间变化的关系，由图可知，，故，故错误；、由图象可知交流的最大值为，因此其有效值为，故错误；


、输电线的电流由输送的功率与电压决定的，与降压变压器原副线圈的匝数比无关，故错误；



、当用户用电器的总电阻增大时，用户的功率减小，降压变压器的输出功率减小，则输入的功率减小，输入的电流减小，输电线上损失的功率减小，故正确；故选：。
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