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12.2 闭合电路欧姆定律（二） 闭合电路欧姆定律
一、单选题：	
1.“神舟”七号飞船的发射、回收成功，标志着我国载人航空航天技术达到了世界先进水平．飞船在太空飞行时用太阳能电池供电，太阳能电池由许多片电池板组成．某电池板开路电压是800 mV，短路电流为40 mA，若将该电池板与阻值为20 Ω的电阻器连成一闭合电路，则它的路端电压是(　　)
A．0.10 V　　　　　　　　	B．0.20 V
C．0.30 V  	D．0.40 V
2.两个电源的U－I图象如图所示，从图象中可以看出(　　)
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A．电源a的电动势较大，内电阻较大
B．电源a的电动势较小，内电阻较小
C．电源b的电动势较小，内电阻较大
D．电源b的电动势较大，内电阻较小
3.如图所示的电路中，电源电动势E＝6 V，电源的内阻r＝2 Ω，电阻R1＝3 Ω，电阻R2＝6 Ω.当闭合开关S后，流过R2的电流为(　　)
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A. A  	B．1 A
C. A  	D. A
4.一电池具有一定的内阻，经测量其断路时的电压为1 V，如果用导线将其短路，经测量电流为0.05 A．如果将该电池与一定值电阻R串联在一起，已知R＝20 Ω，则电池的内阻所分得的电压为(　　)
A．0.4 V  B．0.5 V  C．1 V  D．0.8 V
5.如图所示是乌镇某行政村使用的太阳能路灯的电池板铭牌，则该电池板的内阻约为(　　)
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A．7.58 Ω
B．6.03 Ω
C．6.23 Ω
D．7.35 Ω
6.如图所示，甲、乙为两个独立电源(外电路为纯电阻)的路端电压与通过它们的电流I的关系图线，下列说法中正确的是(　　)
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A．电源甲的电动势大于电源乙的电动势
B．电源甲的内阻小于电源乙的内阻
C．路端电压都为U0时，电源甲的外电阻大于电源乙的外电阻
D．电流都是I0时，两电源的内电压相等
7.在如图所示的电路中，当开关S1断开、开关S2闭合时，电压表的读数为3 V；当开关S1、S2均闭合时，电压表的读数为1.8 V，已知电压表为理想电表，外接电阻为R、电源内阻为r.由以上数据可知为(　　)
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A.  B.  C.  D.
2、 多选题
8.如图所示电路中，电源电动势E＝ 9 V、内阻r＝3 Ω，R＝15 Ω，下列说法中正确的是(　　)
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A．当S断开时，UAC＝9 V
B．当S闭合时，UAC＝9 V
C．当S闭合时，UAB＝7.5 V，UBC＝0
D．当S断开时，UAB＝0，UBC＝0
9.如图所示为某一电源的U－I图线，由图可知(　　)
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A．电源电动势为2 V
B．电源内电阻为 Ω
C．电源短路时电流为6 A
D．电路路端电压为1 V时，电路中电流为5 A
10.如图所示的电路中，电源的电动势为3.2 V，电阻R的阻值为30 Ω，小灯泡L的额定电压为3.0 V，额定功率为4.5 W．当开关S接位置1时，理想电压表的读数为3 V，下列说法正确的是(　　)
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A．电源的内电阻为4 Ω
B．小灯泡的电阻为2 Ω
C．当开关S接到位置2时，小灯泡不能正常发光
D．当开关S接到位置2时，小灯泡两端的电压为3 V
11.电位器是变阻器的一种．如图所示，如果把电位器与灯泡串联起来，利用它改变灯的亮度，下列说法正确的是(　　)
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A．连接A、B使滑动触头顺时针转动，灯泡变暗
B．连接A、C使滑动触头逆时针转动，灯泡变亮
C．连接A、C使滑动触头顺时针转动，灯泡变暗
D．连接B、C使滑动触头顺时针转动，灯泡变亮
12.如图所示电路中，电源内阻不能忽略．闭合S后，调节R的阻值，使电压表示数增大ΔU，在这一过程中，有(　　)
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A．通过R1的电流增大
B．R2两端电压减小ΔU
C．通过R2的电流减小量小于
D．路端电压增大量为ΔU
3、 非选择题
13.如图所示的电路中，电源电动势E＝1.5 V，内阻r＝0.6 Ω，电阻R1＝3 Ω，电阻R2＝4 Ω，电阻R3＝6 Ω.电压表为理想电表，闭合开关S，求：
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(1)通过电源的电流大小；
(2)电源的内电压和电压表的示数．





14.如图所示电路中，电源电动势E＝12 V，内阻r＝2 Ω，R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，R3＝3 Ω.
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(1)若在C、D间连一个理想电压表，其读数是多少？
(2)若在C、D间连一个理想电流表，其读数是多少？




15.如图所示，甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中，两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙中的AC、BC两直线所示，电表均为理想电表．
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(1)电压表V1、V2的示数随电流表示数的变化图象应分别为U—I图象中的哪一条直线？
(2)定值电阻R0、变阻器的总电阻R分别为多少？
(3)求出电源的电动势和内阻．
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